Domingo,

                Te incluyo los archivos para configurar los Trackers. Si te parece bien estaré por tu oficina, mañana a las 11Hs

Para poder utilizar los aplicativos de configuración, es necesario instalar antes los drivers  PL2303 que se incluyen( ver los Quick Start).

PT Prime

El aplicativo de configuración a utilizar es el  VL2000 Manager” y la guía de referencia es la VL2000 Quick start V1.02”

Te incluyo además una copia de seguridad de la configuración actual del dispositivo: config\_VL2000

AT Prime

El aplicativo de configuración a utilizar es el  VL1000 Manager” y la guía de referencia es la VL1000 Quick start V1.04”

Te incluyo además una copia de seguridad de la configuración actual del dispositivo: config\_VL1000

Supervisión del status del GPS

En funcionamiento normal y con el objeto de priorizar la vida de la batería, el led de GPS se encuentra en OFF.

Los trackers incluyen un modo de supervisión del GPS que se habilita mediante un comando AT.

Para activar este modo es necesario conectar el tracker a una hiperterminal mediante el cable de datos.

Setear la hiperterminal en 115200, 8,N,1 control de flujo : ninguno.

Ingresar :

AT

OK

AT

OK

AT+ACC=202,3                 ; activa el commando

OK

En modo supervisión del GPS, el led GPS  presenta el siguiente comportamiento

GPS ON : destella a ritmo de una vez por segundo ( GPS ON cada 30 seg. según la configuración)

GPS FIX:  al obtener el fix, el led de GPS permanecerá encendido unos segundos.

Cuanto más rápido obtenga la posición, el led destellara menos veces ( 5 a 10 veces). En un cañon urbano, es normal que destelle unas 20 veces.

El modo supervisión GPS, se desactiva al apagar el equipo o mediante el comando AT+ACC=202,4 .

Quedo a tu disposición por cualquier consulta que creas necesaria

Atentamente